Перед запуском утилиты установить WinPcap запустив файл WinPcap_4_1_3.exe

Обновления WinPcap можно брать тут:
http://www.winpcap.org/install/default.htm

Утилита для настройки концентраторов CLEM, CEM(P) и смены адресов контроллеров  со следующими группами микропрограмм: 
0x03, 0x04, 0x29, 0x22, 0x26, 0x53, 0x57, 0x4e, 0x5D, 0x56, 0x60, 0x70, 0x71, 0x72, 0x73, 0x74, 0x78, 0x7d, 0x84, 0x85, 0x80, 0x86, 0x87, 0x89, 0x88, 0x8C 
(видны в описании контроллера при выборе его в дереве оборудования в ПО “Octagram Flex”).

Изменение адреса устройства выполняется нажатием кнопки "Сменить адрес" после нахождения устройства и указания нового адреса в соответствующем поле (поле "новый адрес для записи").

Адреса можно менять только тем устройствам, которые определяются как "новые" или "старые". "Неизвесным" устройствам изменить адрес нельзя.

История изменений:

Релиз: 3370
Добавлена поддежка смены адресов адресных модулей Lmicro с защищенном протоколом (SAFE):
DGV, DIO0, DIO, MIR, DIR, MDC, MIOC, MSR  

Релиз: 3215
Добавлена поддержка контроллеров A1LQ (0x89) и A1DMQ (0x8C)

Релиз: 2583
Добавлена поддержка контроллеров A1DDQ (0x89)

Релиз: 2394
Добавлена поддержка контроллеров A1DQ (0x80), A1TQ (0x86), A1TCQ(0x87) 

Релиз: 2256
Исправлена сортировка лога в Win10
Команды "Записать параметры" и "Сменить адрес" теперь требуют подтверждения

Релиз: 2186
Добавлена поддержка контроллеров L4T и L5T c протоколом 0x57

Релиз: 2050
Добавлена поддержка контроллеров A1TT с протоколом 0x84

Релиз: 2010
Адрес, с которого начинается поиск, изменен на "0"

Релиз: 2004
Добавлена поддержка контроллеров L5L c протоколом 0x5D

Релиз: 1881
Добавлена поддержка контроллеров L5F64 c протоколом 0x26

Релиз: 1850
Добавлена возможность менять адреса контроллеров L3U/L32 и L3Ue/L32e* (*- e варианты должны иметь прошивку встроенного концентратора версии V6.34).

Внимание! Менять адреса чипов можно только при использовании концентраторов CEM(P) и CLEM(P) с прошивками V6.34 и V6.42.

Релиз: 1795
Добавлена возможность искать и менять адреса микрочипов!
